Exercice ED Rectif


Etude du taux de recouvrement en dressage : Ud 

Norton 2018














Principe de « l’overlap ratio » 
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avec :

fd avance par tour de meule du dresseur (mm/tr)

bd largeur d’engagement du diamant

aed profondeur de passe en dressage
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Calculer

La vitesse d’avance en dressage Vfd (en mm/min) pour avoir un taux de recouvrement Ud de 4.

Données :

· Vitesse périphérique de meule Vs : 50m/s
· Diamètre de meule D : 400mm
· Largeur d’engagement du diamant bd : 8mm
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